招标说明

攀枝花市应急管理局拟对人员聚集场所及防震减灾基础单元增设应急设备，需采购一批应急柜进行比选询价采购，兹邀请具有相关资质的企业参加询价比选。

1、产品名称：应急柜及柜内产品

2、产品目录：具体规格数量如下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **产品规格** | **单位** | **数量** |
| 1 | 二氧化碳灭火器 | 符合国家标准，类型为手提式二氧化碳灭火器，筒体采用优质合金钢，规格为2Kg。 | 个 | 30 |
| 2 | 手持扩音器 | 具有扩音、警报、录音等功能，采用喊话器原装电源供电，功率15W，手柄可折叠； | 个 | 30 |
| 3 | 应急背心 | 网状 反光。采用反光晶格防水材料，国际通用款式以及黄、橙二色的警示颜色。 | 件 | 30 |
| 4 | 防毒面具 | 适用于防毒、防火、防热辐射、防烟等多种保护，由面罩、滤毒罐、面具袋组成。 | 个 | 30 |
| 5 | 人员疏散指挥棒 | 光源采用超高亮红色和白色LED灯，全长50cm左右。 | 根 | 30 |
| 6 | 手提探照灯 | 外壳采用高硬度材料和特殊密封结构设计，能够抵抗强力碰撞、冲击，具有防水功能。 | 个 | 30 |
| 7 | 危险区警戒带 | 主要用途：本警戒带用于施工、危险地段和事故、突发事件的隔离。 | 盘 | 30 |
| 8 | 防灾应急求生口哨 | 不锈钢材质、声音响亮。 | 个 | 30 |
| 9 | 应急救援绳 | 符合国家相关标准，长度不低于20米 | 根 | 30 |
| 10 | 手摇发电收音机 | 工作原理：手摇发电机，整流，稳压，对内置锂电池充电，使收音机工作，LED发亮。 | 个 | 30 |
| 11 | 多功能折叠锹 | 体积小，易于携，使用方便，多功能多用途，军用工兵锹品质。 | 把 | 30 |
| 12 | 绝缘手套 | 符合国家相关标准，由天然橡胶加工而成 | 双 | 30 |
| 13 | 绝缘鞋 | 符合国家相关标准，由天然橡胶加工而成 | 双 | 30 |
| 14 | 毛巾 | 采用纯棉材质，不脱毛，不起球，规格为35cm\*77cm。 | 张 | 30 |
| 15 | 应急通用工具 | 能顺利摆放在应急箱内，配置有：榔头1把、螺丝刀2把、钳子1把、活动扳手1把、绝缘剪1把，折叠刀1把。） | 套 | 30 |
| 16 | 医用紧急救护器材 | 医用紧急救护器材用于应急处理，可顺利摆放在应急箱内，外贴红色十字标志，盒内配置有：三角巾2条、止血带1根、医用剪刀1把、医用镊子1把、医用手套2付、棉签1包、颈托1个、纱布1卷。 | 套 | 30 |
| 17 | 应急箱 | 上、下箱尺寸：925mm\*850mm\*350mm结构：分体式，背面用螺栓固定于墙面。（字体：箱体玻璃上均需印甲方指定字样箱内结构大小必须满足以上各产品的顺利摆放。 | 套 | 30 |

3、比选方法：最低价法

4、本项目最高限价：10万元内

5、报价文件数量：正本一份（密封）

6、物品交付时间：2019年10月10日前

7、询价文件递交（邮寄）截止时间:2019年9月6日

8、报价文件内容：报价函、营业执照副本、资质证书等报价单位认为需要的其他文件

9、询价单位名称：攀枝花市应急管理局

10、询价文件递交或邮寄地址：攀枝花市东区机场路151号

11、项目联系人：崔春斌    联系电话:  0812—3346336（办）13508239599

攀枝花市应急管理局

                   2019年8月30日